**PROSEPT ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ I группа, красный**

|  |
| --- |
| **Информация** |
| Аннотация | **PROSEPT ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, I ГРУППА****Готовый раствор****Окрашивает в красный цвет****7 лет защиты****для наружных и внутренних работ****10 кг = до 35 м2 / 20 кг = до 70 м2 / 65 кг = до 220 м2****1 группа защиты по НПБ 251-98.**  |
| Назначение: | Состав пропиточный ”Prosept огнебиозащита I” – комплексная огнебиозащитная пропитка для древесины, используемой внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Пропитка защищает от возникновения и распространения огня, а также от воздействия насекомых и грибков.Переводит древесину в трудногорючий материал. Подходит для обработки как новых конструкций, так и ранее обработанных огнезащитными составами. Пропитка устойчива к старению, не высаливается и не выщелачивается. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске любыми ЛКМ. При обеспечении невымываемости препарата, срок защиты составит не менее 7 лет. Подтверждено тестами.  |
| Механизм действия: | Состав пропиточный “PROSEPT огнебиозащита I” – это современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система антипиренов и биоцидных добавок. При воздействии высоких температур на обработанной древесине протекает химическая реакция с высоким поглощением тепла и выделением негорючих газов. Одновременно на поверхности древесины образуется огнестойкий теплоизоляционный слой, который перекрывает доступ кислорода, не дает возможность древесине поддерживать горение и достигнуть температуры воспламенения. |
| Применение: | **ВНИМАНИЕ! Защитить стеклянные поверхности!**Обработку древесины рекомендуется проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски. Обработать одним из способов:1. Нанести состав на поверхность с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение состава должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности.2. Погрузить материал в антисептик. Для обработки данным способом использовать емкости из любого материала. Время погружения в раствор - 30-60 минут. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества древесины. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков. |
| Расход  | Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) должен составить не менее 500 г/м²; по II группе (трудновоспламеняемая древесина) — не менее 300 г/м² без учёта потерь. |
| Состав | Вода, органические и неорганические антипирены, биоциды, ПАВ, краситель.  |
| Меры предосторожности | При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! |
| Хранение и транспортировка | Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до 35°С, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. |
| Срок годности | 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). |
| ТУ | 20.59.59-026-58873520-2020 |
| Номинальный объем (вес) | 10 кг, 20 кг, 65 кг |
| Производитель  | ООО “ПРОСЕПТ Трейд”, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит.А, офис 108Сервисный отдел: тел.: +7(812)309-28-90sale@pro-sept.ru www.pro-sept.ru |
| Номер партии/Дата изготовления |  |
| Штрих-код | 4680008149510 – 10 кг4680008149527 – 20 кг4680008149626 – 65 кг |
| Артикул (если есть) | 063-10 И – 10 кг063-20 И – 20 кг063-65 И – 65 кг |