#### **Cooky Smoke**

**Cредство для чистки коптильных камер.**

**Концентрат.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Средство предназначено для мойки коптильных камер, калориферов, термокамер, варочных котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, конвейеров, тележек, мусоропроводов и пр., полов и стен в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых отраслей, в быту. |
| **Характеристики:** | Сильнощелочное чистящее пенное средство усиленного действия. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Удаляет стойкие загрязнения (дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков) с нержавеющей стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. |
| **pH (концентрат):** | ≈14,0 |
| **Способ применения:** | **Очистка коптильной камеры**Рекомендованная дозировка от 3-10% в зависимости от степени загрязнения. Моющее средство наноситься с помощью пеногенератора на теплую, еще неостывшую поверхность. Время экспозиции 10-20 минут, после смыть пену вместе с загрязнениями чистой водой. |
| **Состав:** | вода, гидроксид натрия, НПАВ 5-15%, комплексообразователи <5%. |
| **Меры предосторожности:** | Использовать резиновые перчатки и спецодежду.Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания концентрата в окружающую среду. |
| **Хранение:****Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С. 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.67.CO.01.015.Е.003897.05.12****ТУ 2383-001-15179298-2012**  |
| **Упаковка** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **артикул** | **объем** | **вид упаковки** |
| 143-5 | 5 л | канистра |
| 143-20 | 20 л | канистра |

 |
|  |