#### **Duty Graffiti Max**

**Cредство для удаления граффити широкого действия.**

**Готовое к применению.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Для очистки стен и полов после ремонтных работ и устранения следов вандализма - уличного раскрашивания стен, тротуаров и тротуарной плитки, осквернения памятников, надгробий, снаружи и в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту. |
| **Характеристики:** | Чистящее средство усиленного действия на основе органических растворителей. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (граффити, свежую масляную, акриловую, пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки) с различных типов поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей. |
| **Значение pH:** | ≈7,0 |
| **Способ применения:** | **Очистка поверхностей ручным способом**  Нанести средство на губку или тканевую салфетку. смочить пятно, через 5-10 мин крестообразными движениями очистить поверхность салфеткой. При необходимости обработку повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание эффекта "ореола".  **Очистка поверхностей методом распыления**  Залить средство в распылительное устройство. Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. |
| **Состав:** | органические растворители, D-лимонен, НПАВ<5%. |
| **Меры предосторожности:** | Используйте защитную одежду, защитные перчатки, защиту глаз/лица.  Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой.  При необходимости обратиться к врачу.  При распылении использовать средства защиты органов дыхания.  Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! |
| **Хранение:**  **Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С.  36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **BY.70.06.01.015.Е.003731.08.17**  **ТУ 2383-008-58873520-2014** |
| **Упаковка** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **артикул** | **объем** | **вид упаковки** | | 151-2 | 2 л | металлическая банка | |