#### **Duty Oil**

**Средство для удаления технических масел,**

**смазочных материалов и нефтепродуктов. Концентрат.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования (в т.ч. двигателей, колесных дисков) в ремонтных, технических, производственных, транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. |
| **Характеристики:** | Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, битум и др.) с оборудования и любых твердых влагостойких поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. |
| **Значение pH:** | ≈12,0 |
| **Способ применения:** | **Мытье и очистка поверхностей**Разбавить концентрат 7-50 мл/л и нанести на поверхность. После обработки средством тщательно сполоснуть поверхность чистой водой.**Очистка инструментов**Наведите рабочий раствор 15-50 мл/л в металлической ванне, погрузите в него инструменты. Выдержите 10-15 минут, в случае сильного загрязнения увеличьте концентрацию и время выдержки. Ополосните инструменты чистой водой.**ВНИМАНИЕ! Не использовать концентрат на неокрашенных деревянных поверхностях,****на меди и других мягких металлах.** |
| **Состав:** | вода, НПАВ 5-15%, щелочные компоненты, органический растворитель, ЭДТА<5%, поликарбоксилаты< 5%, АПАВ<5%, пеногаситель. |
| **Меры предосторожности:** | Использовать резиновые перчатки и спецодежду.При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. |
| **Хранение:****Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С. 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **BY.70.06.01.015.E.002875.07.20****ТУ 20.41.32-023-58873520-2020** |
| **Упаковка** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **артикул** | **объем** | **вид упаковки** |
| 125-5 | 5 л | канистра |

 |