#### **Duty White**

**Средство для уборки после строительных и отделочных работ. Концентрат.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Средство применяется для мойки поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, при мойке потолков, полов и стен производственных помещений на промышленных предприятиях различного профиля. Рекомендуется при уборке стройплощадок после побелочных, гипрочно-стружечных и иных работ. |
| **Характеристики:** | Нейтральное моющее средство специального назначения. Удаляет известковые и гипсовые отделочные растворы. Связывает микрочастицы пыли и соли жесткости. Удаляет разводы от других моющих средств с зеркальной плитки и иных глянцевых поверхностей. Не содержит агрессивных веществ, растворителей и щелочей. |
| **pH (1% раствор):** | ≈7,0 |
| **Способ применения:** | **Мытье и очистка поверхностей**  Разбавить 10-100 мл/л в зависимости от количества гипсовой пыли.  Нанести на поверхность и смыть водой.  **Очистка зеркальной плитки**  Разбавить 10 мл/л. Нанести на поверхность и смыть водой. |
| **Состав:** | вода, поликарбоксилаты<5%, АПАВ<5%, комплексообразователь, консервант. |
| **Меры предосторожности:** | Используйте защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица.  Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. |
| **Хранение:**  **Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С.  36 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12**  **ТУ 2383-001-15179298-2012** |
| **Упаковка** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **артикул** | **объем** | **вид упаковки** | | 124-5 | 5 л | канистра | |