#### **Multipower Bright**

**Средство для мытья полов с полимерными покрытиями. Концентрат**

**Концентрат.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Средство применяется для мытья полов с защитными покрытиями в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. |
| **Характеристики:** | Слабощелочное моющее средство. Удаляет масложировые, почвенные и атмосферные загрязнения, не повреждая полимерные покрытия. Освежает поверхности, убирая неприятные запахи. Не оставляет разводов, восстанавливает блеск полимерного покрытия.  |
| **pH:** | ≈8,0 |
| **Способ применения:** | **Мытье полов и стен**Ежедневная уборка: 2-5 мл/л (0,2-0,5%)Генеральная уборка: 10-25 мл/л (1-2,5%), при необходимости смыть средство с поверхности.**Машинная мойка**Разбавить 15 мл/л. Нанести на поверхность и собрать грязный раствор, дать высохнуть, отполировать высокоскоростным полотёром, провести влажную уборку. |
| **Состав:** | вода, НПАВ 5-15%, D-лимонен, поликарбоксилаты<5%, изопропанол. |
| **Меры предосторожности:** | Использовать резиновые перчатки и спецодежду.Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу |
| **Хранение:****Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С. 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.23.KK.08.015.Е.001081.08.15****ТУ 2383-001-58873520-2014** |
| **Упаковка** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **артикул** | **объем** | **вид упаковки** |
| 186-5 | 5 л | канистра |

 |