#### **Multipower Kerama**

**Чистящее средство для мытья плитки и керамогранита**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Применяется для мытья всех типов кафеля, керамики и керамогранита. Подходит для мытья глянцевых и матовых поверхностей. |
| **Характеристики:** | Щелочное моющее средство. Придает поверхности антистатический эффект и, как следствие, замедляет повторное загрязнение. При регулярном применении проникает в микропоры керамических поверхностей и удаляет глубоко въевшиеся и застарелые загрязнения. Обновляет и восстанавливает цвет. При мытье не оставляет разводов и не требует смывания. |
| **pH:** | ≈10,0 |
| **Способ применения:** | **Мытье полов и стен**  Ежедневная уборка: 3-7 мл/л (0,3-0,7%)  Генеральная уборка: 13-25 мл/л (1-2,5%), смыть средство с поверхности. |
| **Состав:** | вода, АПАВ<5%, растворители, ЭДТА<5 %, НПАВ<5%, парфюмерная композиция, краситель |
| **Меры предосторожности:** | Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу |
| **Хранение:**  **Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С.  36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.23.KK.08.015.Е.001081.08.15**  **ТУ 2383-001-58873520-2014** |
| **Упаковка** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **артикул** | **объем** | **вид упаковки** | | 271-1 | 1 л | бутылка | | 271-5 | 5 л | канистра | |