#### **Multipower Wood**

**Моющее средство для бани и сауны с содержанием дезинфицирующего компонента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Нейтральное моющее средство на основе ЧАС с антимикробным эффектом для мытья бани и сауны. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Обладает широким антимикробным действием - уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). Не вызывает коррозию алюминия и цинка. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не требует смывания. |
| **Характеристики:** | Нейтральное моющее средство на основе ЧАС с антимикробным эффектом для мытья бани и сауны. Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Обладает широким антимикробным действием - уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). Не вызывает коррозию алюминия и цинка. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не требует смывания. |
| **pH:** | ≈7,0 |
| **Способ применения:** | **Мытье полов и стен**  Ежедневная уборка: 10-15 мл/л (1-1,5%)  Генеральная уборка: 20-50 мл/л (2-5%)  **Машинная мойка**  Развести водой из расчета 30–64 мл/л в зависимости от степени загрязнения. |
| **Состав:** | вода, НПАВ 5-15%, КПАВ<5%, краситель. |
| **Меры предосторожности:** | Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу |
| **Хранение:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С.  Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.23.KK.08.015.Е.001081.08.15**  **ТУ 2383-001-58873520-2014** |
| **Упаковка** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **артикул** | **объем** | **вид упаковки** | | 267-1 | 1 л | бутылка | |