#### **Polish 200 / Polish 250**

**Полимерное покрытие для пола**

**(сухой остаток 20%/25%)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Область применения:** | Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, торговых и деловых центров, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов и в быту. |
| **Характеристики:** | Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий. Сухой остаток 20%/25%. Герметизирует полы, повышает водостойкость, пятно- и грязеустойчивость. Защищает напольные покрытия от механического и химического воздействия солей и моющих средств, ультрафиолетовых лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует мелкие повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством, исключает появление черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки. Легко обслуживается. Не требует частой полировки, замены и демонтажа. Возможно использование с грунтовкой и без нее. |
| **pH:** | ≈7,0 |
| **Способ применения:** | **действовать в соответствие с рекомендациями производителя.****Расход средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Линолеум, мрамор, пробковые покрытия | 1 л/ 50 м2 |
| Тераццо, полированный бетон, гранит | 1 л/ 60-70 м2 |
| Камень, ламинат, наливные полы,резиновые покрытия | 1л / 50 – 60 м2 |
| Керамогранит | 1 л / 70-80 м2 |
| Бетон, гранит | 1 л / 40 – 50 м2 |
| Паркет и др. деревянные покрытия | 1 л / 10 м2 |

 |
| **Состав:** | вода, акрил-уретановая эмульсия, функциональные добавки, консервант. |
| **Меры предосторожности:** | При длительном контакте использовать резиновые перчатки. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу |
| **Хранение:****Срок годности:** | Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°С. 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения) |
| **Свидетельство о гос. регистрации** | **RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12****ТУ 2383-001-15179298-2012** |
| **Упаковка** |

|  |
| --- |
|  **Polish 200** |
| **артикул** | **объем** | **вид упаковки** |
| 154-5 | 5 л | канистра |

|  |
| --- |
|  **Polish 250** |
| **артикул** | **объем** | **вид упаковки** |
| 155-5 | 5 л | канистра |

 |